	ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА СТЕЛЛАЖ
Стеллаж (ряд, номер): ____________________
Допустимая нагрузка
	на полку (на любой уровень хранения)
	________ кг

	на секцию
	________ кг

	на раму (стойки)
	________ кг



Уровни хранения
	Уровень (1 нижний)
	Высота уровня от пола, мм
	Допустимая нагрузка на уровень, кг

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Груз на уровне распределяйте равномерно. Суммарная нагрузка на уровни не должна превышать нагрузку на раму.
Не меняйте конструкцию без разрешения изготовителя и не забирайтесь на стеллаж.
О повреждениях сообщайте ответственному за эксплуатацию стеллажей: ____________________ тел. ____________________
Данные обновлены: «____» ______________ 20____ г.
Как заполнить: числа берите из паспорта стеллажа; если нагрузка уровней разная, в строку «на полку» впишите наименьшую; поле, для которого в паспорте нет числа, и лишние строки таблицы зачеркните.
Паспорт стеллажа: изготовитель ____________________, тип ____________________, год выпуска ________.
Основание: п. 109 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда № 753н). Состав полей по ГОСТ Р 55525-2017 (п. 9.1, приложение А) и ГОСТ Р 57381-2017 (п. 9.1). Бланк собран на qqkod.ru.







